**Техническое задание**

на ремонт забора у корпуса 17

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **Закрепление, согласно эскизного чертежа приложения, накренившихся стоек дополнительными стойками** **(3 шт.)** |  |  |
| 1 | Установка металлоконструкции дополнительной стойки забора: стойка (швеллер №16П L=2,8м с мет. пл-ной -8х200х200мм) и опорная конструкция из швеллера №1 (L=1200мм – 1шт. и L=300мм – 2шт.) в проектное положение | шт. | 3 |
| 2 | Армирование жел./бет. тумб. устанавливаемых доп. стоек забора  |  |  |
|  | - арм. сетками (верхними и нижними) ø8/8 А-III 150х150мм | м2 | 4,5 |
|  | - продольными стержнями ø8 А-III, L=500мм, по 6 шт. | м | 9,0 |
| 3 | Замоноличивание тумб для дополнительных стоек из бетона В20, размерами 500х500х1500(h)мм | м3 | 1,125 |
| 4 | Отбивка бетона на части оголовка сущ. стойки для оголения арматуры в месте крепления тяжей | м3 | 0,03 |
| 5 | Закрепление стоек сущ. забора приваркой Т-образных тяжей из мет. уголков 50х5 (3,8 п.м) к оголовку накренившихся стоек | шт. | 3 |
| 6 | Бетонирование части оголовка сущ. стойки в месте крепления тяжей бетоном В20 | м3 | 0,03 |
| 7 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 металлоконструкций дополнительных стоек | м2 | 6,5 |
|  | **Прочие работы** |  |  |
| 1 | Зачистка и оштукатуривание цементно-песчаным раствором М200 оголенной арматуры у основания стоек забора | м2 | 7,5 |
| 2 | Вывоз строительного мусора и разработанного грунта | контейнер | 1 |

Приложения: 1. Схема ремонта забора между корпусом 17 и Депо Метрополитена

2. Эскизный чертеж установки дополнительных стоек.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)