**Техническое задание на выполнение работ**

**по ремонту главного фасада корпуса 20**

**по адресу: Ленинградский пр-т, д.80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **Главный фасад** |  |  |
| 1 | Укрытие окон и дверных блоков от пыли и грязи (армированной пленкой) с последующей помывкой | м2 | 32,0 |
| 2 | Временное укрытие защитной козырьков над входными дверями в корпус  | м2 | 5,0 |
| 3 | Простукивание штукатурки фасада | м2 | 172,5 |
| 4 | Простукивание штукатурки откосов оконных и дверных проемов | м2 | 13,5 |
| 5 | Простукивание штукатурки откосов арки | М2 | 16 |
| 6 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках фасада (10% от общей площади) | м2 | 18,0 |
| 7 | Восстановление отбитой штукатурки на отдельных участках откосов дверных и оконных проемов (10% от общей площади) | м2 | 1,5 |
| 8 | Заделка сквозной трещины в кирпичной кладке стен накладками с 2-х сторон стены мет.пластин 8х100мм, L=1000мм (через 500мм-16шт.), стягиваемых шпильками М20, L-850мм (16шт.) | м/п | 3,5 |
| 9 | Заделка трещин в кирпичной кладке стен инъектированием на глубину 500мм у арки | м/п | 3,5 |
| 10 | Востановление отбитой штукатурки по мет.оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках откосов арки (10%от общей площади) | М2 | 1,6 |
| 11 | Очистка откосов арки от старой покраски | М2 | 16 |
| 12 | Очистка фасада и откосов от старой покраски | м2 | 186,0 |
| 13 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм откоса арки | М2 | 16 |
| 14 | Огрунтовка и шпаклевка стен фасада по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 172,5 |
| 15 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза откоса арки | М2 | 16 |
| 16 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада и цоколя, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта  | м2 | 172,5 |
| 17 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска за 2 раза оконных и дверных откосов | м2 | 13,5 |
| 18 | Замена оцинкованных мет. отливов (шириной 250мм) на поясках и карнизах стен | м/п | 38,0 |
| 19 | Замена окрашенных подоконных мет. отливов (шириной 250мм) | м/п | 14,0 |
| 20 | Зачистка, огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза металлоконструкций козырьков | м2 | 10,0 |
| 21 | Зачистка, огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза металлического короба для эл.кабелей | М2 | 4,5 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Прочие работы** |  |  |
| 1 | Снятие с сохранением и обратная установка рекламных конструкций | Шт. | 3 |
| 2 | Монтаж и демонтаж лесов (с получением ордера в городских инстанциях) | м2 | 202 |
| 3 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | М2 | 202 |
| 4 | Вывоз мусора | контейнер | 2 |