|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Согласовано» | | «Утверждаю» | |
|  | Генеральный директор | | Генеральный директор | |
|  | ООО « » | | ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» | |
|  |  | |  | Данько А.В. |
|  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г | | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Техническое задание** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | на ремонт пола подвала по адресу:  г.Москва, Ленинградский проспект, 80, корпус 16, подъезд 3 | | | |
|  | № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|  | 1 | Демонтаж существующего покрытия из линолеума в осях 11-17/Б-В; 2-6/У-Ф | м2 | 118,6 |
|  | 2 | Демонтаж существующего деревянного покрытия из досок в осях 6-7/У-Ф | м2 | 18,0 |
|  | 3 | Ремонт стяжки пола с организацией финишной поверхности под новое покрытие из линолеума в осях 2-9/У-Ф; 10-17/Б-В | м2 | 196,59 |
|  | 4 | Устройство покрытия пола из линолеома не более высокой пожарной опастностью, чем В2 РП2, Д3, Т2 (ст.151 Фдеральный закон от 22.08.2008 № 123-ФЗ, п.6.25\* СНиП 21-01-97\*) в оосях 2-9/У-Ф; 10-17/Б-В | м2 | 196,59 |
|  | 5 | Вывоз строительного мусора | м3 | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Исп. В.В. Князев  Тел. +7 (495) 780 54 45 | |  |  |