\*

**Техническое задание**

На ремонтные работы в коридоре (перепланировка) 2-го эт.(сан/узлы)

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80, корпус 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1. | Укрытие пленкой дверных блоков, напольных покрытий | М2 |  20 |
| 2. | Демонтаж плинтуса (с сохранением) | м/п |  34 |
| 3. | Демонтаж линолеума | М2 | 64,6 |
| 4. | Демонтаж напольной керамической плитки | М2 | 18,76 |
| 5. | Демонтаж цементной стяжки (30мм) | М2 | 10,3 |
| 6. | Демонтаж настенной керамической плитки  | М2 | 36 |
| 7. | Демонтаж ненесущих перегородок из кирпича (толщиной 0,5 кирпича) | М2 | 18,3 |
| 8. | Демонтаж подвесных, реечных потолков  | М2 | 10,3 |
| 9. | Демонтаж умывальника в сборе (с сохранением) | Шт. | 1 |
| 10. | Демонтаж унитазов в сборе (с сохранением) | Шт. | 2 |
| 11. | Устройство стяжки (20мм) | М2. | 10,3 |
| 12. | Устройство перегородки из ГКЛВ 12мм с проемом под дверь | М2 | 3,2 |
| 13. | Устройство дверных откосов из ГКЛВ 12мм | М2 | 4 |
| 14. | Устройство, настил линолеума - пож.сертификат КМ1(В1,Д2,Т2,РП1) | М2 | 80,6 |
| 15. | Устройство, монтаж плинтусов (новых и сохраненных)  | м/п | 42,6 |
| 16. | Поклейка стеклообоев (стеклохолст-паутинка) | М2 | 23,22 |
| 17. | Покраска стен 2 раза | М2 | 23,22 |
| 18. | Устройство, монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | М2 | 16 |
| 19. | Устройство напольной плитки (керамогранит 300х300мм) | М2 | 10 |
| 20. | Устройство настенной керамической плитки ( 200х300мм) | М2 | 26,1 |
| 21. | Монтаж подвесных реечных потолков (алюминиевых) | М2 | 10 |
| 22. | Монтаж, установка меж.комнатных дверей в с/у (в сборе) | Шт. | 4 |
| 23. | Монтаж, установка противопожарных дверей с доводчиком 2100х1300мм (двери с круглым окном) с устройством откосов из ГКЛ | Шт. | 1 |
| 24. | Демонтаж метал. дверей на площадке 4-го эт. 1А подьезд,  | Шт. | 1 |
| 25. | Монтаж, установка противопожарных дверей с доводчиком 2100х1300мм (двери с круглым окном) с устройством откосов из ГКЛ на площадке 4-го эт. 1А подъезд,  | Шт. | 1 |
| 26. | Демонтаж мет.труб ХВС, ГВС ( Д-15мм) | м/п | 10 |
| 27. | Прокладка труб канализации Д-50мм | м/п | 5 |
| 28. | Монтаж, прокладка стальных оцинкованных труб ХВС и ГВС Д-15мм | м/п | 10 |
| 29. | Монтаж, установка унитазов в комплекте (сохраненных)  | Шт. | 2 |
| 30. | Монтаж, установка умывальника (сохраненного) | Шт. | 1 |
| 31. | Вынос и вывоз строительного мусора (контейнер 8 м3) | шт | 2 |

Исп.Филипченко С.В.

Тел.8(495)780-54-45 доб.21-701