\*

**Техническое задание**

На ремонтные работы по кровле

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80, корпус 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Обмазка битумным праймером и оклейка рулонным битумным гидроизоляционным материалом (в 1 слой) поврежденные места кровли, стыки и фальцевые соединения выполненные из оцинкованной стали (0.55мм) в нижней части кровли | м2 |  120 |
| 2 | Обмазка битумным праймером и укладка в местах примыкания кровли к выводам воздуховодов и слуховым окнам рулонного битумного гидроизоляционного материала (в 1 слой) | м/п | 36 |

Исп.Филипченко С.В.

Тел.8(495)780-54-45 доб.21-701